№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.изм.	
1	Канатная дорога «Пальмы» (ЭЛ037)
	шт	1	Общие требования	Должен быть выполнен в виде каната натянутого над землей между двумя стальными стойками, стилизованными под пальмы. В верхней части снаряда должен быть установлен поручень, закрепленный к обеим стойкам. 		
				Размеры комплекса:			
				- длина	3219	мм	
				- ширина	1159	мм	
				- высота	2202 (над уровнем земли)	мм	
				Состав комплекта:			
				Элемент «кроны пальм»	4	шт	
				- материал кроны пальм	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм		
				- размер элемента кроны	1159х544	мм	
				- количество элементов кроны	по 2 штуки на каждом стойке		
				- крепление элементов кроны	Верхний торец столба имеет стальную заглушку с наваренными на нее стальными уголками. Уголки, в плане, формируют крест, таким образом, чтобы в него было возможно установить крестовину кроны. Расстояние между уголками - 16 мм. Длина плеча уголка – 40 мм, ширина – 30 мм. В каждом плече уголка выполнено отверстие диаметром 8 мм. 
Элементы кроны имеют стыковочные пазы позволяющие вставить один элемент в другой. Собранная в крестовину крона устанавливается на верхней части столба, таким образом, чтобы изделие надежно «село» в крестовину из уголков. Через отверстия уголков и в нижней части кроны пропускаются фиксирующие болты.		
				Стойки	2	шт	
				- материал	труба профильная 60х60х2, полоса 60х4 		
				- длина стойки	2538	мм	
				- конструкция	Внизу стойки наварен подпятник длиной не менее 120 мм. Сверху стойка заглушена и на заглушку наварены два уголка. В верхней части стойки, на расстоянии 261 и 356 мм от верхней заглушки, выполнены отверстия для крепления перекладины перил, диаметром 10 мм. В нижней части, на расстоянии 1608 мм от верхней заглушки сверлится отверстие диаметром 13 мм под крепежные болты канатной ветки.		
				Поручень	1	шт	
				- материал	Труба круглая диаметром 33 мм и толщиной стенки 3,2 мм, пластины крепежные в количестве 2 штук, контрпластины  – 2 шт		
				- размеры	2000х150х55		
				- конструкция	Поручень представляет собой прямую трубу, с двумя крепежными пластинами на концах. Крепежная пластина, стальная, толщиной 4 мм, размером 150х55 мм, с закругленными краями R=27,5 мм с центральным отверстием D=34 мм и двумя осевыми отверстиями под болт М10 оснащена дополнительно контрпластиной стальной толщиной 4 мм с закругленными краями R=27,5 мм без центрального отверстия и с двумя осевыми отверстиями под болт М10. При установке поручня, стойка зажимается между крепежной пластиной, приваренной к поручню, и контрпластиной, устанавливаемой с другой стороны столба.		
				Канатная ветка	1	шт	
				- материал	Канат, комбинированный типа «ТАЙФУН», 6-ти жильный, стальной с пластиковым или стальным сердечником.       
Каждая жила оплетена мультифиламентной нитью - синтетическим волокном стойким к выцветанию и истиранию.  На поверхность стального троса каждой жилы нанесена клеевая поверхность, что обеспечивает надежное сцепление волокна с сердечником и предотвращает расплетание оплетки при порезе, стальной коуш, шпилька М12 длиной не менее 100 мм. Диаметр каната 22 мм.		
				- размеры	2157х157х42	мм	
				- конструкция	Канат оснащен стальными коушами с каждой стороны и шпильками диаметром 12 мм. Шпильки пропускаются через столбы и затягиваются при помощи гаек. Канат должен быть натянут без провисаний, и при нагрузке в 40 кг допускать отклонение от горизонтали не более 50 мм.		
				Метизы:			
				- колпачок пластиковый составной для болтов	16	шт	
				- шайба 8 Din 9021	16	шт	
				- гайка М6 Din 985	8	шт	
				- болт М6х35.01Din 603	8	шт	
				- болт М8х80.01Din 933	4	шт	
				- гайка М8 Din 985	4	шт	
				- шайба 12 Din 9021	2	шт	
				- гайка М12 Din 985	2	шт	
				Все металлические детали	Окрашены порошковой полиэфирной краской		
				Все фанерные детали	Окрашены цветной акриловой краской по выравнивающей грунтовке		
				Установка	Бетонирование стоек на глубину 700 мм