№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	

	Игровой макет «Машинка Мини У1»
(ИМ126)

	шт

	1

	Назначение	Игровой макет в форме машины с вращающимся рулем. Предназначен для детей от 3 до 6 лет.		
				Длина	Не менее 1,475	м	
				Ширина	Не менее 0,944	м	
				Высота (от уровня земли)	Не менее 0,825	м	
				Элементы машины	
				Материал боковых панелей	Кол-во – 2 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размер 	1475х820	мм	
				Форма 	Автомобиля с двумя прорезанными окнами в верхней части. 
Одно окно имеет прямоугольную форму со сторонами 200х230 мм. Углы закруглены по радиусу 50 мм. 
Второе окно имеет вытянутую треугольником форму. Углы закруглены по радиусу 50 мм.		
				Изображение	Нанесено при помощи УФ печати с обеих сторон каждой накладки, должно изображать автомобиль красного цвета.		
				Материал спинки сиденья	Кол-во – 1 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размер	890х340	мм	
				Форма	Прямоугольник, с верхним волнистым краем. Всего «волн» - 3 шт. Высота волны 30 мм.		
				Изображение	Нанесено при помощи УФ печати с обеих сторон спинки, должно изображать спинку сиденья автомобиля выполненное в желтых тонах.		
				Материал сидения	Кол-во – 2 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размер	890х200	мм	
				Форма	Прямоугольник.		
				Изображение	Нанесено при помощи УФ печати с обеих сторон накладки, должно изображать сиденье автомобиля выполненное в желтых тонах.		
				Материал бампера	Кол-во – 2 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размер	910х200	мм	
				Форма	Бампер имеет сложную форму. По центру его толщина не превышает 40 мм, по длине 390 мм. Потом, в обе стороны он расширяется до 200 мм. Таким образом, формируется беспороговая зона для ребенка. Верхние внутренние углы расщирения бампера скруглены по радиусу 100 мм. В торцах, сделаны выступы, размером 60х10 мм, для фиксации в бортовых панелях.		
				Изображение	Нанесено при помощи УФ печати с обеих сторон накладки, должно изображать бампер автомобиля выполненный преимущественно в красных цветах.		
				Материал руля	Кол-во – 1 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размер	D=200 мм	мм	
				Форма	Представляет собой круг с тремя спицами. Ширина обода руля 41 мм.		
				Материал пола	Кол-во – 1 шт. Водостойкая ламинированная фанера с сетчатым покрытием марки ФЛ, толщиной не менее 15 мм.		
				Размер	1380х910	мм	
				Форма	Прямоугольная. По длинным сторонам сделаны по три специальных выступа, размером 60х10 мм, для фиксации пола в боковых панелях.		
				Материал рулевой колонки	Кол-во – 1 шт. Труба круглая диаметром 28 мм, с толщиной стенки 2,8 мм.		
				Размер рулевой колонки	277х300х214		
				Метизы			
				Колпачек пластиковый для бота М8 составной	1	шт	
				Шайба 8 Din 9021	1	шт	
				Гайка М8 Din 985	1	шт	
				Колпачек пластиковый для болта М6 составной	22	шт	
				Шайба 6 Din 9021	45	шт	
				Гайка М6 Din 985	22	шт	
				Болт М6х30.01 Din 603	18	шт	
				Болт М6х35.01 Din 603	12	шт	
				Болт М6х40.01 Din 603	15	шт	
				Гайка М6 Din 1587	23	шт	
				Прочие требования	
				Сборка изделия	На стальных болтах, оцинкованных.		
				Изображения	Должны быть нанесены при помощи УФ печати и покрыты защитным слоем лака.		
				Элементы стальные	Окрашены порошковой эмалью или оцинкованы		
				Все фанерные накладки	Окрашены акриловыми составами		
				Заглушки	Пластиковые, сферические, составные М6-8		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Монтаж	Элементы машинки собираются между собой и бетонируются на глубину до 300 мм, таким образом, чтобы верхняя часть фундамента была выполнена на глубине -200 мм