№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Детский игровой домик «Карета У1»
(ИМ129)

	шт

	1

	Назначение	Игровой домик в форме кареты-тыквы, с сидениями, предназначен для детей от 2 до 7 лет		
				Ширина	Не менее 1,45		
				Длина	Не менее 1,2		
				Высота 	Не менее 1,449		
				Каркас		Сварной из профильной трубы 25х25 мм, с полом из влагостойкой ламинированной фанеры с антискользящим сетчатым покрытием.		
				Боковые накладки	Водостойкая фанера марки ФСФ в форме тыкв, сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.
Количество -2 шт		
				Размеры накладок	1191х1450		
				Изображение	Нанесено при помощи прямой двусторонней ультрафиолетовой печати и изображает карету из тыквы.		
				Накладки крыши	Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Размеры накладок	864х600		
				Изображение	Нанесено при помощи прямой двусторонней ультрафиолетовой печати.		
				Накладки сидения	Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Накладки передней и задней стенки	Водостойкая фанера марки ФСФ в форме тыкв, сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.
Количество -2 шт		
				Размеры накладок	864х710		
				Форма накладок	Прямоугольник с вырезанным круглым окном. Диаметр круга 400 мм		
				Изображение	Нанесено при помощи прямой двусторонней ультрафиолетовой печати и изображает стенку кареты из тыквы.		
				Накладка «хвостика» тыквы	Водостойкая фанера марки ФСФ в форме «хвостика» тыквы, сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.
Количество -2 шт		
				Размеры накладок	460х335		
				Изображение	Нанесено при помощи прямой двусторонней ультрафиолетовой печати и изображает «хвостик» тыквы.		
				Ступень	В количестве 2 шт. выполняется из ламинированной, противоскользящей, влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм, опирающейся на стальные уголки. 		
				Размер 	300х150	мм	
				Сборка изделия	На стальных уголках, оцинкованных.		
				Глубина бетонирования ножек	Не менее 300 мм		
				Элементы стальные	Окрашены порошковой эмалью или оцинкованы		
				Все фанерные накладки	Окрашены акриловым лаком по выравнивающей грунтовке		
				Изображения	Нанесены методом прямой ультрафиолетовой печати и покрыты лаком.		
				Заглушки	Пластиковые, сферические, составные М6-8