№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Детский игровой домик «Карета У2»
(ИМ130)

	шт

	1

	Назначение	Игровой домик в форме кареты, с сидениями, предназначен для детей от 2 до 7 лет		
				Ширина	Не менее 1,76		
				Длина	Не менее 1,43		
				Высота 	Не менее 1,739		
				Каркас		Сварной из профильной трубы 25х25 мм, с полом из влагостойкой ламинированной фанеры с антискользящим сетчатым покрытием. Формат пола 1670х1200 мм. 		
				Боковые стенки	Водостойкая фанера марки ФСФ выполненные в округлой форме, сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.
Размер – 1499х1760. Кол-во – 2 шт.		
				Накладки передней и задней стенок
	Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.
По центру, со смещением вверх выполнено круглое окно диаметром 450 мм.
Габариты – 1200х900. Кол-во – 2 шт.	

				Накладки крыши	Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.
Размер 1200х750. Кол-во – 2 шт.		
				Накладки сидения	Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.
Размер 1200х200. Кол-во – 2 шт.		
				Накладки короны	Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 9 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.
Размер 480х367. Кол-во – 2 шт.		
				Ступень	В количестве 2 шт. выполняется из ламинированной, противоскользящей, влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм, опирающейся на стальные уголки. Габарит ступени – 350х115 мм. Кол-во – 2 шт.		
				Сборка изделия	На стальных уголках, оцинкованных.		
				Глубина бетонирования ножек	Не менее 300 мм		
				Элементы стальные	Окрашены порошковой эмалью или оцинкованы		
				Фанерные накладки	Окрашены акриловым лаком по выравнивающей грунтовке с нанесенным на нее двусторонним рисунком выполненным методом ультрафиолетовой печати, преимущественно в золотых (желтых) и пурпурнх (красных) цветах.		
				Заглушки	Пластиковые, сферические, составные М6-8