№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Детский игровой домик «Саванна У1» (ИМ138)

	шт

	1

	Назначение	Должен быть предназначен для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Рисунки на панелях нанесены двусторонние методом прямой УФ печати.		
				Ширина	Не менее 1,4	м	
				Длина	Не менее 1,4	м	
				Высота 	Не менее 1,641	м	
				Каркас пола	Должен быть из металлической профильной трубы ГОСТ 30245-2003 		
				Размер труб		25х25х1,5	мм	
				Общая длина стоек под бетонирование	389	мм	
				Материал полов	Кол-во – 1 шт. Ламинированная фанера с сетчатым покрытием толщиной 15 мм ГОСТ Р 53920-2010		
				Размеры половинок пола	1130х1130	мм	
				Высота пола над уровнем земли	100	мм	
				Материал скатов крыши	Кол-во – 2 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размеры скатов кровли	1600х758	мм	
				Форма	Трапеция с вогнутым основанием длиной 1358 мм и противоположной стороной 410 мм. Высота трапеции 800 мм. Два нижних угла трапеции скруглены радиусом 100 мм. 		
				Количество	4	шт	
				Форма	Трапеции накрывают крышу, соприкасаясь боковыми сторонами. Квадрат, образуемый верхними основаниями трапеций закрывается при помощи круга из фанеры березовой влагостойкой толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2, диаметром 600 мм.		
				Рисунок	Травяная крыша, нанесен методом прямой УФ печати.		
				Материал столешницы	Кол-во – 1 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размеры панелей входа 1	500х500	мм	
				Форма	Четырехугольник, со скругленной одной стороной. Радиус скругления – 650 мм		
				Материал опор столешницы	Кол-во – 2 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размеры панелей 	435х435	мм	
				Форма	Прямоугольный треугольник, с волнистой гипотенузой. Гипотенуза имеет три волнообразных выступа радиусом 130 мм каждый.		
				Материал скамеек	Кол-во – 2 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размеры панелей входа 1	250х1130	мм	
				Форма	Прямоугольник.		
				Материал панелей входа 	Кол-во – 1 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размеры панелей входа 	1130х1160	мм	
				Форма	По центру панели вырезана арка входа с размерами 570х1060. Верхняя часть арки имеет скругление радиусом 285 мм. Нижние углы скруглены по радиусу 100 мм. 		
				Рисунок	Две пальмы и тигренок, размещенные на желтом фоне. Нанесен методом прямой УФ печати.		
				Материал задней стенки	Кол-во – 1 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размеры задней стенки	1130х1160	мм	
				Рисунок	Пальма и жираф, размещенные на желтом фоне. Нанесен методом прямой УФ печати.		
				Материал боковых стенок	Кол-во – 2 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размер боковой стенки	1160х1160	мм	
				Размер окна в боковой стенке	D=620	мм	
				Форма окна	Круг. 		
				Рисунок	Пальма и зебра, размещенные на желтом фоне. Также выделен наличник оформляющий окно. Нанесен методом прямой УФ печати.		
				Глубина бетонирования ножек при монтаже	360	мм	
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Элементы каркаса	Должны быть окрашены порошковой эмалью		
				Все фанерные элементы	Окрашены акриловым лаком по выравнивающей грунтовке с нанесенным на нее двусторонним рисунком выполненным методом ультрафиолетовой печати.		
				Заглушки	Пластиковые, сферические, составные М6-8, отверстия труб закрыты пластиковыми колпачками