№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Качалка-балансир «Дельфины»
			Количеств мест	Должны быть двухместные		
				Длина	 2,9	м	
				Ширина	 0,46	м	
				Высота 	 1 (в поднятом состоянии)	м	
				Назначение	Должны быть предназначены для детей в возрасте 3-10 лет		
				Материал опоры	Две А-образных ножки из проф.трубы 40х25 скрепляются между собой по нижней части профилем сечением 20х20 и по верхней части круглой перемычкой из трубы диаметром 34 мм		
				Материал коромысла	Спаренная балка из профильной трубы сечением 40х25 длиной не менее 2800 мм. Расстояние между трубами – 20 мм.		
				Материал боковых и центральной накладки	Боковые накладки изображающие волны и центральная накладка изображающая двух дельфинов должны быть изготовлены из фанеры толщиной 18 мм.		
				Материал рукояток	Труба круглая диаметром 28 мм.		
				Материал демпфера	Пластина резинотканевая с тканевой армирующей прослойкой, толщиной 8 мм. Ширина пластины не менее 200 мм. Пластина крепится к балке по торцам при помощи болтов или шпилек. Гайки защищены сферическими, составными, пластиковыми заглушками 		
				Материал сидений	Фанера ФСФ толщиной не менее 15 мм, окрашенная акриловыми эмалями 		
				Окраска	Металл – порошковая, фанера – акриловая.