№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Качалка на пружине «Аэроплан»
(КЧ022)

	шт

	1

	Количество мест	2 места должны быть предназначены для одновременного раскачивания двух детей		
				Длина	1,263	м	
				Ширина	0,58	м	
				Высота 	0,886	м	
				Назначение	Должны быть предназначены для детей в возрасте 3-7 лет		
				Требования к пружине	
				Количество	2	шт	
				Габариты	Не менее 390х125(-3,6)	мм	
				Крайние витки	Поджаты и шлифованы на 3/4		
				Материал	55С2А-21 ГОСТ14959-79		
				Диаметр круга пружины	Не менее 21	мм	
				Количество полных витков	Не менее 9	шт	
				Количество рабочих витков	Не менее 7,5	шт	
				Межвитковое расстояние	Не менее 14 и не более 29 мм в любом положении на постаменте		
				Крепление пружины	Крайние витки пружины приварены по всей длине витка к стальным пластинам толщиной 6 мм. Для уменьшения нагрузки на места сварки оба конца пружины закреплены в стаканах из трубы ЭС диаметром 133 мм. Стаканы приварены одним краем к пластине. Высота стаканов – 70 мм. 		
				Требования к сидениям	
				Материал	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм		
				Габариты сидения первого	250х400	мм	
				Габариты сидения второго	250х300	мм	
				Требования к боковинам фюзеляжа	
				Материал	Количество – 2 шт. Боковина в форме фюзеляжа самолета. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм		
				Габариты детали	1220х580	мм	
				Требования к прочим накладкам	
				Материал	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм		
				Размеры накладок			
				«Пропеллер»	1 шт – D=250 мм		
				«Закрылки хвостовые»	1 шт – размером 550х200 мм		
				Материал	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 12 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм		
				«Шасси»	4 шт – размером 180х250 мм		
				«Стекло кабины пилота»	2 шт – размером 180х100 мм		
				Стальные элементы каркаса	
				Материал опоры качалка	Швеллер 120х60х4		
				Длина опоры качалки	660	мм	
				Материал и форма передних ручек качалки	Труба диаметром не менее 22 мм и толщиной стенки 2,8 мм, согнутая в полукруг диаметром 200 мм. Торцы рукояток приварены к стальным плоским кругам диаметром 60 мм и толщиной не менее 3 мм.		
				Количество	2	шт	
				Материал средней и форма ручки качалки	Труба диаметром не менее 22 мм и толщиной стенки 2,8 мм, согнутая в круг диаметром 261 мм. Торцы рукоятки приварены к стальным плоским кругам диаметром 60 мм и толщиной не менее 3 мм.		
				Количество	1	шт	
				Требования к подножке	
				Материал	Труба диаметром не менее 22 мм и толщиной стенки 2,8 мм		
				Длина	460	мм	
				Требования к закладной детали	
				Материал стойки	Профильная труба 60х60х2		
				Материал крестовины	Профильная труба 60х30х2		
				Длина	500	мм	
				Размер крестовины в плане	400х400	мм	
				Способ крепления	Сварена к нижней пластиной пружинного блока		
				Количество	2	шт	
				Покрытия	
				Фанера	Акриловая эмаль по выравнивающему грунту		
				Металл	Порошковая полиэфирная краска		
				Метизы	Оцинкованные