№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Качалка на пружине «Крокодил У1»
(КЧ082)

	шт

	1

	Количество мест	Должны быть предназначены для одновременного раскачивания одного ребенка		
				Длина	0,917	м	
				Ширина	0,470	м	
				Высота 	0,718	м	
				Высота до сидения	0,417	м	
				Назначение	Должны быть предназначены для детей в возрасте 3-7 лет		
				Требования к пружине	
				Габариты	Не менее 390х125(-3,6)	мм	
				Крайние витки	Поджаты и шлифованы на 3/4		
				Материал	55С2А-21 ГОСТ14959-79		
				Диаметр круга пружины	Не менее 21	мм	
				Количество полных витков	Не менее 9	шт	
				Количество рабочих витков	Не менее 7,5	шт	
				Межвитковое расстояние	Не менее 14 и не более 29 мм в любом положении на постаменте		
				Крепление пружины	Крайние витки пружины приварены по всей длине витка к стальным пластинам толщиной 6 мм. Для уменьшения нагрузки на места сварки оба конца пружины закреплены в стаканах из трубы ЭС диаметром 133 мм. Стаканы приварены одним краем к пластине. Высота стаканов – 70 мм. 		
				Требования к сидению и спинке	
				Материал	Фанера ламинированная водостойкая толщиной 15 мм. Сидение и спинка утоплены в отфрезерованные пазы в боковых стенках.		
				Габариты сидения	400х220		
				Габариты спинки	400х200		
				Количество отверстий для крепления	4	шт	
				Способ установки	Сидение закреплено при помощи болтов к верхней опорной пластине пружины		
				Требования к боковым накладкам	
				Форма	Фигурки, изображающие крокодила, с полноцветной печатью УФ красками.		
				Материал основания	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм		
				Окраска при помощи УФ печати	Должна изображать Крокодила. Нанесение рисунка полноцветной УФ печатью.		
				Размеры накладки основания	917х462	мм	
				Требования к рукояткам	
				Место расположения	В верхней части накладок 2 рукоятки		
				Материал	Труба диаметром не менее 22 мм и толщиной стенки 2,8 мм, согнутая в полукруг диаметром 200 мм. Торцы рукояток приварены к стальным плоским кругам диаметром 60 мм и толщиной не менее 3 мм. 		
				Крепление рукояток	Болтами через боковую накладку. Диаметр болта М6.		
				Требования к подножке и задней стяжке	
				Материал	Труба диаметром 22 мм, с двумя ушками овальной формы.   	мм	
				Расстояние от сидения до подножки	Не менее 213	мм	
				Требования к закладной детали	
				Материал стойки	Профильная труба 60х60х2		
				Материал крестовины	Профильная труба 60х30х2		
				Длина	500	мм	
				Размер крестовины в плане	400х400	мм	
				Способ крепления	Сварена к нижней пластиной пружинного блока		
				Покрытия	
				Фанера	Акриловая эмаль по выравнивающему грунту покрытая УФ печатью. Изображение, выполненное с помощью УФ печати, защищено лаковым покрытием.		
				Металл	Порошковая полиэфирная краска		
				Метизы	Оцинкованные		
				Заглушки	
				Цвет	Желтый, белый, красный или синий		
				Материал	Пластик		
				Вид	Составные, сферические М6-8