№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Карусель «Хоровод» (КР008)
	шт	1	Карусель	Должна быть выполнена в виде трех сидений на выносных консолях,  установленных «лицом» к центру. В центре должен быть установлен неподвижный «руль». 
Должна быть предназначена для детей в возрасте от 5 до 10 лет		
				Высота  	650 (от уровня земли)	мм	
				Длина 	1631	мм	
				Ширина 	1439	мм	
				Диаметр 	1700	мм	
				Материал			
				сидения	Количество 3 шт. Пластмассовое сидение «Авангард», с четырьмя отверстиями под крепление болтами М6, и центральным отверстием для слива воды.		
				рукоятки	Труба круглая 22х2,8,  ГОСТ 3262-75 Должны быть расположены по бокам сидений, быть П-изогнутыми с закругленными углами. Крепится к стальному каркасу карусели при помощи шестнадцати отводов Dу=15.		
				руль	Труба круглая 33х3,2,  ГОСТ 3262-75. Должен быть согнут в круг диаметром 631 мм.		
				круг опора для ног	Труба круглая 33х3,2,  ГОСТ 3262-75 Должен быть согнут в круг диаметром 631 мм.		
				опоры сидений	Труба круглая 57х3,5,  ГОСТ 3262-75		
				площадка	Сталь листовая толщиной 6 мм ГОСТ 19903-74		
				Вращающийся элемент	Должен представлять собой цельнометаллический вал, два опорно-радиальных подшипника запрессованных на вал, вся конструкция помещена в металлическую гильзу		
				Диаметр вала	Не менее 50	мм	
				Диаметр гильзы	Не менее 110	мм	
				Толщина стенки гильзы	Не менее 5,5	мм	
				Размер разукосов поддержки вала	Должна быть оснащена дополнительными разукосами размером 180х89 мм из стального листа толщиной 6 мм		
				Подшипники	Радиально-упорный 7310 (30310) в количестве 1 штук и радиальный подшипник 270310 в количестве 1 штуки.		
				Высота руля	Не ниже 650	мм	
				Покраска	Порошковая полиэфирная краска		
				Болты	Оцинкованы