№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Тренажер уличный «Брусья одинарные» (Т044)

	шт	1		Тренажер представляет собой цельносварную конструкцию из центральной стойки и двух изогнутых жердей. 		
				Длина	891 	мм	
				Ширина	604	мм	
				Высота	1600 (от уровня земли)	мм	
				Материалы и конструкция	
				стойка	Количество 1 штука. Стойка изготовлена из профильной трубы 120х80х3 мм, длиной 1590 мм. Стойка установлена на опорной пластине толщиной 8 мм, размером 250х200 мм, с шестью отверстиями d=18.
Верхняя часть стойки тренажера заглушена полосой 80х120х4.		
				жерди	Количество – 2 штуки. По боковым сторонам стойки, на расстоянии 89 мм от верхней части стойки приварена труба 34х3,2 мм, и на расстоянии 284 мм от опорной пластины приварена труба 34х3,2 мм. Длина труб 260 мм.
К этим трубам приварены параллельно друг другу V образные жерди из трубы 34х3,2 мм. Габариты жердей:
- горизонтальная часть – 750 мм;
- наклонная часть – 1329 мм.
Жерди приварены перпендикулярно трубам. Угол изгиба каждой жерди 550.		
				торцевые отверстия труб	Торцы трубы закрыты пластиковыми заглушками.		
				Окраска	Все металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской, фанера акриловой краской по выравнивающему грунту.		
				Монтаж	Стойка ставится на фундамент размером 500х500х500 мм при помощи 6 анкерных болтов 16х200 или закладных установленных в опорный фундамент. Болты и закладные в комплект поставки не входят.