№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Тренажер уличный «Брусья двойные» (Т045)

	шт	1		Тренажер представляет собой цельносварную конструкцию из центральной стойки и двух изогнутых жердей. 		
				Длина	1531	мм	
				Ширина	604	мм	
				Высота	1600 (от уровня земли)	мм	
				Материалы и конструкция	
				стойка	Количество 1 штука. Стойка изготовлена из профильной трубы 120х80х3 мм, длиной 1590 мм. Стойка установлена на опорной пластине толщиной 8 мм, размером 250х200 мм, с шестью отверстиями d=18.
Верхняя часть стойки тренажера заглушена полосой 80х120х4.		
				жерди	Количество – 4 штуки. По боковым сторонам стойки, в одной оси, приварено по 4 трубы 34х3,2 мм. Расстояния приварки труб от верха стойки:
- 89 мм;
- 289 мм;
- 1229 мм;
- 1428 мм.
Трубы образуют опоры для приварки жердей.
Длина труб 260 мм. 
К этим трубам приварены параллельно друг другу по две V образные жерди из трубы 34х3,2 мм. Габариты жердей:
- горизонтальная часть – 750 мм;
- наклонная часть – 1329 мм.
Жерди приварены перпендикулярно трубам и со смещением на 200 мм по высоте для кадой пары. Угол изгиба каждой жерди 550.		
				торцевые отверстия труб	Торцы трубы закрыты пластиковыми заглушками.		
				Окраска	Все металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской, фанера акриловой краской по выравнивающему грунту.		
				Монтаж	Стойка ставится на фундамент размером 500х500х500 мм при помощи 6 анкерных болтов 16х200 или закладных установленных в опорный фундамент. Болты и закладные в комплект поставки не входят.