№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Тренажер уличный «Разведение ног» (Т061)

	шт	1		Тренажер уличный «Разведение ног» представляет собой стойку со стационарной рукояткой и двумя подвижными в одной плоскости штангами.		
				Длина	700 (+/-10 мм)	мм	
				Ширина	704 (+/-10 мм)	мм	
				Высота	1444 (+/-10 мм) (от уровня земли)	мм	
				Материалы и конструкция	
				стойка	Количество 1 штука. Стойка состоит из трубы 120х80х3 мм, длиной 1355 мм. Стойка установлена на опорной пластине толщиной 8 мм, размером 250х200 мм, с восемью отверстиями d=18.
Сверху стойка заварена стальным профилем 120х80х3 мм лежащим перпендикулярно стойке. К торцами профиля приварены рукоятка длиной 700 и высотой 230 мм. В верхней части стойки установлены узлы вращения.		
				верхняя рукоятка	Количество 1 штука. Изготовлена из круглой трубы диаметром 34х3,2 мм. 		
				подвес «разведение ног»	Количество – 2 штуки. Изготовлены из круглой трубы диаметром 47 мм, с толщиной стенки 3,5 мм. Подвес имеет Г-образную форму. Верхняя часть каждого подвеса приварена к втулке с двумя 106 подшипниками внутри.
В нижней части каждый подвес оборудован пластиковым ногоступом размером 330х150 мм.		
				приемная деталь для подвесов	Количество – 1 штука. Состоит из профильной трубы 60х30 длиной 250 мм, косынки со сторонами 80х40 и двух резиновых отбойников габаритом 80х50 мм, расположенных по обе стороны приемной детали.		
				узлы вращения	Кол-во – 2 узла на 2 осях. Представляют собой ось, диаметром 34 мм, длиной 280 мм, с посадочным размером под подшипник 106, с резьбой М12. На ось надевается втулка диаметром 60 мм, толщиной стенки 3,5 мм, расточенные под посадку подшипника, с двух сторон. Закрепление втулки на оси происходит при помощи гаек М12.01 Din 985. Ось вваривается в обе стенки тренажера. По месту крепления оси к стенкам центральной стойка тренажера, дополнительно устанавливается усиление в виде косынки размером 50х80х5.		
				Окраска	Все металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской		
				Монтаж	Стойка ставится на фундамент размером 500х500х500 мм при помощи 6 анкерных болтов 16х200 или закладных деталей устанавливаемых в тело фундамента. Болты и закладные в комплект поставки не входят.