№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Тренажер уличный «Становая тяга» (Т073)

	шт	1		Тренажер представляет собой подвижную утяжеленную балку, закрепленную одним концом на стационарной опоре. Противоположный конец балки оснащен утяжелителем и рукоятками. Узел крепления балки к опоре изготовлен подвижным в одной плоскости.		
				Длина	1957	мм	
				Ширина	1100	мм	
				Высота	500	мм	
				Комплекс должен состоять из следующих комплектующих:			
				- Стойка опорная	1	шт	
				длина	
860		
				ширина	100		
				высота	1105 (вместе с бетонируемой частью)		
				материалы	Труба профильная 100х50х3, полоса 50х5		
				конструктив	П-образная сварная стойка имеет верхнюю перекладину длиной 660 мм, два плеча по 150 мм расположенных под углом 1320 к верхней перекладине, и две стойки ножки длиной по 1000 мм. К верхней перекладине стойки на болтах прикреплены две стальных пластины размером 60х120х4 мм с отверстиями диаметром 22 мм, для крепления подвижной балки. Каждая пластина укреплена разукосом треугольным, с катетами 70 и 70 мм из листовой стали толщиной 4 мм.		
				- Подвижная балка	1	шт	
				длина	1926	мм	
				ширина	1100	мм	
				высота	400	мм	
				материалы	труба профильная 100х50х3, 50х50х2, труба круглая  57х3,5, 33х3,2 мм		
				вес балки	не менее 50 кг	шт	
				конструктив	Балка состоит из двух утяжеленных труб 100х50х3, связанных между собой рукояткой и ножкой тренажера с одной стороны и втулкой с другой. Длина труб балки – 1600 мм. Длина трубы рукоятки – в развертке – 1478 мм. Длина трубы рукоятки в изогнутом состоянии – 1100 мм. Рукоятка имеет два изгибам и три прямых участка.
Центральная часть – длиной 700 мм.
Изогнутые части рукоятки – длиной по 340 мм.
Угол изгиба рукоятки – 1200.
По центру рукоятки приварена дополнительная ручка, длиной 255 мм, и высотой – 137 мм.
Механизм вращения балки выполнен на двух радиальных подшипниках 800104 и оси диаметром 20 мм. Ось фиксируется болтами в пластинах стойки опоры.		
				Окраска	Все металлические детали комплекса окрашены порошковой полиэфирной краской		
				Монтаж	Стойки и опоры комплекса бетонируются на глубину 600 мм бетоном марки М150