№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Тренажер уличный «Велосипед» (Т085)

	шт	1		Тренажер уличный «Велосипед» представляет собой стойку со стационарными рукоятками и модулем изображающим велосипед.		
				Длина	921 (+/-10 мм)	мм	
				Ширина	504 (+/-10 мм)	мм	
				Высота	1214 (+/-10 мм) (от уровня земли)	мм	
				Материалы и конструкция	
				стойка	Количество 1 штука. Стойка состоит из трубы 120х80х3 мм, длиной 1206 мм. Стойка установлена на опорной пластине толщиной 8 мм, размером 250х300 мм, с шестью отверстиями d=18.
Сверху стойка заварена металлической заглушкой. Стойка приварена к пластине дополнительно четырьмя косынками из стали толщиной 4 мм, со сторонами 40х40 мм.
В нижней части, на высоте 320 мм от опорной пластины, устанавливается опора «велосипеда».
В верхней части стойки установлена стационарная рукоятка. 		
				опора «велосипеда»	Количество 1 штука. Изготовлена в виде консоли из трубы 80х80 мм, длиной 727 мм. В нижней части труба разварена косынкой со сторонами 200х50 мм, толщиной 4 мм. Торец трубы приварен к пластине 200х100х4 мм. С другой стороны к трубе приварена труба диаметром 57 мм, с толщиной стенки 3,5 мм, длиной 370 мм.
Труба в месте крепления к профилю разварена четырьмя косынками со сторонами 30х30 мм. Другая сторона трубы имеет три направляющие под крепление пластмассового велосипедного сидения.
На расстоянии 396 мм от пластины в консольную трубу из профиля, по обе стороны, приварены две втулки диаметром 51 мм и длиной 30 мм, с проточкой под подшипник 104.
Шатун велосипеда выполнен из трубы 34 мм, толщиной стенки 3,2 мм, длиной 129 мм. К шатуну крепится педаль полипропиленовая.
Пластина 200х100х4 крепится к стойке при помощи четырех болтов М10, и фиксируется при помощи контрпластины с другой стороны стойки.  		
				рукоятки	Кол-во – 1 шт. Изготовлены из трубы круглой диаметром 34 мм, и толщиной стенки 3,2 мм, длиной 500 мм. Рукоятка вынесена в плоскости попры «велосипеда» на консоли из трубы диаметром 34 мм, толщиной стенки 3,2 мм, длиной 170 мм. Консоль разварена косынкой из листовой стали толщиной 4 мм, с катетами 120 и 30 мм. На ручку надеты резиновые рукоятки длиной 130 мм.		
				Окраска	Все металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской		
				Монтаж	Стойка ставится на фундамент размером 500х500х500 мм при помощи 6 анкерных болтов 16х200 или специальных закладных бетонируемых в тело фундамента. Болты и закладные в комплект поставки не входят.