№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Тренажер уличный «Рули» (Т086)

	шт	1		Тренажер уличный «Рули» представляет собой стойку с двумя вращающимися в одной плоскости рулями.		
				Длина	1031 (+/-10 мм)	мм	
				Ширина	453 (+/-10 мм)	мм	
				Высота	1714 (+/-10 мм) (от уровня земли)	мм	
				Материалы и конструкция	
				стойка	Количество 1 штуки. Стойка состоит из трубы 120х80х3 мм, длиной 1316 мм. Стойка установлена на опорной пластине толщиной 8 мм, размером 250х200 мм, с шестью отверстиями d=18.
Сверху стойка заварена металлической заглушкой. В верхней части, на высоте 16 мм от верха, по разным сторонам стойки, приварены участки труба профильной 60х60х2 мм, длиной 300 мм. К торцам этих труб, под углом 900 приварены участки трубы 50х3,5 ГОСТ 3262-75, длиной 200 мм.
В торцы труб вставлены втулки из стального круга диаметром 52 мм с внутренним отверстием диаметром 20,5 мм. В отверстие вставлены оси с внутренней резьбой на М10, глубиной 27 мм.		
				рули	Количество 2 штуки. Диаметр руля 461 мм. Руль имеет три луча и рукоятку по ободу.
Обод изготовлен из трубы круглой диаметром 34 мм с толщиной стенки 3,2 мм.
Лучи изготовлены из трубы круглой диаметром 28 мм с толщиной стенки 2,8 мм.
В центре руля вварена втулка диаметром 52 мм, длиной 60 мм. С обеих сторон втулка расточена под посадку подшипников 104.
Рукоятка в количестве длиной 150 мм, приварена к ободу, перпендикулярно к его плоскости. На рукоятку надеты резиновые ручки. Рукоятка – вращается вокруг оси на подшипнике 101.		
				Окраска	Все металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской		
				Монтаж	Стойка ставится на фундамент размером 500х500х500 мм при помощи 6 анкерных болтов 16х200 или специальных закладных бетонируемых в тело фундамента. Болты и закладные в комплект поставки не входят.