№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	
Тройной каскад турников для отжиманий и подтягивания ВА002 (ВА002)
	шт	1	Общие требования	Изделие состоит из трех перекладин турников и четырех опорных столбов, устанавливаемых в ряд друг за другом. Крепление перекладин к стойкам происходит при помощи специальных двусоставных хомутов.		
				Размеры комплекса:			
				- длина	4006	мм	
				- ширина	139	мм	
				- высота	1000 (от уровня земли)	мм	
				Высоты перекладин	800, 400, 200	мм	
				Столбы	В кол-ве 4 шт. должны быть выполнены из металлической трубы диаметром 89 мм с толщиной стенки не менее 3,0 мм. Длина столбов : 
·  L=1000 мм — 1 шт. 
·  L=1200 мм — 1 шт. 
·  L=1600 мм — 2 шт. 
Для избегания травм на вертикальных торцах труб вварены эллиптические металлические заглушки.		
				Перекладины	В кол-ве 3 шт. должны быть длиной не менее 1200 мм и изготовлены из трубы диаметром не менее 34 мм и толщиной стенки не менее 3,2 мм. Перекладины должны иметь на концах отверстия, и крепится к зажиму за счет одного из болтов и специально обработанных поверхностей в полукольцах зажима повторяющей форму перекладины.		
				Зажимной элемент (хомут)	В кол-ве 6 штук. Алюминиевый разборный хомут 89*34 мм предназначен для крепления горизонтальных высокопрочных труб диаметром 33-34 мм толщиной стенки до 4 мм на вертикальных стальных опорах диаметром 89 мм толщиной стенки до 3,5 мм на произвольно выбранной потребителем высоте путем обжима несущей трубы двумя половинами хомута. Зажим осуществляется стяжными болтами M8*70 8.8 zn DIN912, Гайкой M8 zn DIN985 с шайбой d8.4 zn DIN125A и d8 zn DIN127В. 		
				Покрытия	Металл покрашен полиэфирной порошковой краской. Все метизы оцинкованы. 		
				Монтаж 	Производится бетонированием столбов на глубину не менее 600 мм.