№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Лавочка с упорами ВА014 (ВА014)
	шт	1	Общие требования	Изделие состоит из двух опорных направляющих и размещенных на них четырех разноуровневых упоров.		
				Размеры комплекса:			
				- длина	2300	мм	
				- ширина	400	мм	
				- высота	800 (от уровня земли)	мм	
				Материал направляющих	Труба круглая диаметром 42х3,2 мм изгибается в букву «П» со сторонами 642х2300х642 мм. Две трубы сварены между собой при помощи прямоугольных упоров.		
				Материал упоров	Труба круглая диаметром 34х3,2 мм. Сварена в виде двух пар прямоугольников размером 250х400 и 500х400 мм. Прямоугольники расположены на расстоянии 600, 500 и 500 мм друг от друга. При этом упоры высотой по 500 мм расположены друг от друга на расстоянии 600 мм.
Расстояние от края направляющей до первого упора высотой 500 мм – 350 мм. Расстояние от края направляющей до первого упора высотой 250 мм – 310 мм.		
				Покрытия	Металл покрашен полиэфирной порошковой краской. Все метизы оцинкованы. 		
				Монтаж 	Производится бетонированием четырех столбов на глубину не менее 300 мм.