№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	

Брусья двойные ВА024 (ВА024)
	шт	1	Общие требования	Изделие состоит из 2 пар жердей и шести опорных столбов, устанавливаемых последовательно друг за другом, парами. Крепление жердей к стойкам происходит при помощи специальных двусоставных хомутов.		
				Размеры комплекса:			
				- длина	3217	мм	
				- ширина	828	мм	
				- высота	1400 (от уровня земли)	мм	
				Высоты жердей	1300, 1100	мм	
				Столбы	В кол-ве 6 шт. должны быть выполнены из металлической трубы диаметром 89 мм с толщиной стенки не менее 3,0 мм. Длина столбов : 
·  L=2100 мм — 4 шт. 
·  L=1800 мм — 2 шт. 
Для избегания травм на вертикальных торцах труб вварены эллиптические металлические заглушки.		
				Жерди	В кол-ве 4 шт. должны быть: 2 штуки длиной не менее 1200 мм и 2 штуки длиной 1700 мм, изготовлены из трубы диаметром не менее 40 мм и толщиной стенки не менее 3,5 мм. 
 Перекладины должны иметь на концах отверстия, и крепится к зажиму за счет одного из болтов и специально обработанных поверхностей в полукольцах зажима повторяющей форму перекладины.		
				Зажимной элемент (хомут)	В кол-ве 8 штук. Алюминиевый разборный хомут 89*40 мм предназначен для крепления горизонтальных высокопрочных труб диаметром 39-40 мм толщиной стенки до 4 мм на вертикальных стальных опорах диаметром 89 мм толщиной стенки до 3,5 мм на произвольно выбранной потребителем высоте путем обжима несущей трубы двумя половинами хомута. Зажим осуществляется стяжными болтами M8*70 8.8 zn DIN912, Гайкой M8 zn DIN985 с шайбой d8.4 zn DIN125A и d8 zn DIN127В. 		
				Покрытия	Металл покрашен полиэфирной порошковой краской. Все метизы оцинкованы. 		
				Монтаж 	Производится бетонированием столбов на глубину не менее 700 мм.