№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Скамья гимнастическая БВА1500 (ВА054)
	шт	1	Общие требования	Изделие состоит из четырех столбов и настила (сидения) скамьи. Крепление перекладин скамейки к столбам происходит при помощи специальных двусоставных хомутов.		
				Размеры комплекса:			
				- длина	1500	мм	
				- ширина	643	мм	
				- высота	400 (от уровня земли)	мм	
				Столбы	В кол-ве 4 шт. должны быть выполнены из металлической трубы диаметром 89 мм с толщиной стенки не менее 3,0 мм. Длина столбов: 
·  L=800 мм — 4 шт. 
Для избегания травм на вертикальных торцах труб вварены эллиптические металлические заглушки.		
				Скамья для пресса	В кол-ве 1 шт. должна быть длиной 1500 мм и изготовлена из четырех, клееных, двухламельных, деревянных брусьев сечением не менее 80х80 мм, закрепленных на перекладинах из трубы диаметром не менее 34 мм, толщиной стенки не менее 3,2 мм. Располагается между 4 столбов. Брусья, формирующие сидение скамейки, должны быть разделены между собой, для свободного стока воды, круглыми шайбами из фанеры ФСФ толщиной 9 мм, и диаметром 70 мм		
				Зажимной элемент (хомут)	В кол-ве 4 штук. Алюминиевый разборный хомут 89*34 мм предназначен для крепления горизонтальных высокопрочных труб диаметром 33-34 мм толщиной стенки до 4 мм на вертикальных стальных опорах диаметром 89 мм толщиной стенки до 3,5 мм на произвольно выбранной потребителем высоте путем обжима несущей трубы двумя половинами хомута. Зажим осуществляется стяжными болтами M8*70 8.8 zn DIN912, Гайкой M8 zn DIN985 с шайбой d8.4 zn DIN125A и d8 zn DIN127В. 		
				Покрытия	Металл покрашен полиэфирной порошковой краской. Все метизы оцинкованы. Брус и кольца из фанеры окрашены двумя слоями акрилового цветного лака.		
				Монтаж 	Производится бетонированием четырех столбов на глубину не менее 400 мм.