№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Тренажер уличный «МП1» (Т022)

	шт	1		Тренажер уличный для мышц пресса «МП1» представляет собой стойку с подлокотниками о опорными спинками. Преимущественно нагрузка концентрируется на нижних сегментах прямых мышц живота.		
				Длина	1270	мм	
				Ширина	1270	мм	
				Высота	1850 (от уровня земли)	мм	
				Материалы			
				стойки тренажера	Количество 3 штуки. Профильная труба 50х50х2, длиной 2400 мм.		
				подлокотники	Количество 4 штуки. Профильная труба 50х50х2, длиной 500 мм.		
				разукосы	Количество 4 штуки. Профильная труба 25х25х1,5, длиной 450 мм.		
				рукоятки	Количество 4 штуки. Круглая труба 28х2,8 мм, длиной 150 мм.		
				арки (дуги)	Количество 2 штуки. Круглая труба 22х2,8 мм, длиной 1000 мм.		
				спинка	Количество 2 штуки. Фанера, ламинированная, березовая, водостойкая, размером 900х500 мм, толщиной 15 мм.		
				подлокотники	Количество 2 штуки. Фанера, ламинированная, березовая, водостойкая, размером 400х120 мм, толщиной 15 мм.		
				Окраска	Все металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской		
				Монтаж	Стойки и опоры комплекса бетонируются на глубину 600 мм бетоном марки М300